

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÁREA** | **TIPO DE DEFECTO** | **ÁREA VISIBILIDAD** | **CRÍTICO** | **MAYOR** | **MENOR** |
| **TELA** | **Neps en tela** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  |  | X |
| **Agujeros, cortes o daños** | **Visible** | X |  |  |
| **Menos Visible** | X |  |  |
| **No visible** | X |  |  |
| **Daños producidos por la aguja** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Piling: vellosidad irregular en tela** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Tejido contaminado** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Defectos de barrado, cabo roto, falta de aguja, mota, etc.** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Color no correcto en menor grado** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Color no correcto en mayor grado** | **Visible** | X |  |  |
| **Menos Visible** | X |  |  |
| **No visible** | X |  |  |
| **Peso incorrecto mayor al 5%** | **Visible** | X |  |  |
| **Menos Visible** | X |  |  |
| **No visible** | X |  |  |
| **Peso incorrecto igual o menor al 5%** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **INSUMOS** | **Variantes del tono del hilo** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  |  | X |
| **No visible** |  |  | X |
| **Variantes del tono del insumo (encaje, cintas, sesgos, entre otros)** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  |  | X |
| **No visible** |  |  | X |
| **CONFECCIÓN** | **Piezas asimétricas** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Costuras rotas** | **Visible** | X |  |  |
| **Menos Visible** | X |  |  |
| **No visible** | X |  |  |
| **Costuras abiertas** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Costuras recogidas** | **Visible** | X |  |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Costuras torcidas** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  |  | X |
| **Costuras interiores sin pulir** | **Visible** |  |  | X |
| **Menos Visible** |  |  | X |
| **No visible** |  |  | X |
| **Saltos de puntada** | **Visible** | X |  |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  |  | X |
| **Costuras sin rematar** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Pespunte irregular** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  |  | X |
| **No visible** |  |  | X |
| **Reprocesos visibles** | **Visible** | X |  |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  |  |  |
| **Medida de largo de puntada no correcta** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Hilos sueltos** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  | X |  |
| **Falta de cases de costuras** | **Visible** |  | X |  |
| **Menos Visible** |  | X |  |
| **No visible** |  |  | X |

**TIPOS DE DEFECTOS SEGÚN VISIBILIDAD EN PRENDA**

**** ****

